
    Компанія ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» шукає перевізника для роботи на внутрішньозаводському майданчику за адресою пр. Трубників, 56. терміном на 1 рік.
Потреби компанії:
· 3 авто (вантажопідйомність 20 тн) з боковим завантаженням/вивантаженням та зі знімними  стойками, для переміщення готових та передільних труб. 2 авто потрібно з погодинною оплатою, 1 авто потрібне на цілодобову роботу (кілька водіїв). Авто повинно мати можливість заїхати у ворота висотою 3500 мм;
· 1 авто (вантажопідйомність 5 тн) з боковим, верхнім та заднім завантаженням, для перевезення матеріалів та запасів, у тому числі кислот, та за вимогою доставки матеріалів з митного терміналу, розташованого за адресою Героїв Чорнобиля 106Г, та з магазинів міста.
           2 авто потрібно з почасовою оплатою, одне авто потрібне на цілодобову роботу (кілька водіїв);
Вимоги для авто:
	№
п/п
	Перелік вимог

	
	

	1. 
	Транспортний засіб має документ підтверджує проходження технічного огляду (в наявності талон проходження технічного огляду транспортного засобу)

	1. 
	Технічний стан покришок транспортного засобу відповідає безпечному здійсненню вантажних перевезень (відсутні зовнішні ушкодження - порізи, опуклості (шишки), порушення цілісності протектора, корду покришки). Глибина протектора шин не повинна бути меншою за мінімальну, встановленої нормативними актами про державний технічний огляд і технічний контроль на дорозі.

	1. 
	Технічний стан випускного колектора забезпечує безпечне перебування транспортного засобу всередині виробничого приміщення (система вихлопу відпрацьованих газів знаходиться в справному стані, не димить)

	1. 
	На транспортному засобі відсутні підтікання (витік) паливно-мастильних матеріалів (масло)

	1. 
	Гальмівна система транспортного засобу справна, відсутні підтікання гальмової рідини

	1. 
	Система освітлення і світлової сигналізації транспортного засобу знаходяться в справному стані (габаритні, стоянкові вогні, ближнє світло фар, аварійна сигналізація)

	1. 
	Звукова сигналізація транспортного засобу перебуває в справному стані (звуковий сигнал)

	1. 
	Транспортний засіб укомплектовано аптечкою, вогнегасником, світловідбиваючим жилетом, аварійним знаком і т.п.

	1. 
	Транспортний засіб забезпечено пристроями противідкотів для забезпечення безпечного проведення вантажно-розвантажувальних робіт

	1. 
	Операції з проведення вантажно-розвантажувальних робіт проводяться з дотриманням всіх вимог безпеки до даного виду робіт

	1. 
	Скло в кабіні авто повинні бути цілі і чисті

	1. 
	Ремонт транспортних засобів на території Замовника заборонений.




Цінові пропозиції приймаються до 20.09.2026р.
Свої пропозиції прошу надавати на електрону адресу   yukazantseva@centravis.com

По всім питанням звертатись до логіста відділу  доставки Казанцевої Юлiї Анатоліївни.

Моб.: +380-067-634-16-12
